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1. НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ “РН-12”.

1.1. Реле напряжения “РН-12” (далее - реле) предназначено для автоматической коммутации электрических цепей в зависимости от входного напряжения. Например, включение/выключение ДХО автомобиля в зависимости от напряжения бортовой сети (запущен двигатель или нет).
1.2. Реле имеет 1 силовой выходной канал (до 10 А на активную нагрузку).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Вид выходного канала ( переключающие “сухие” контакты.

2.3. Реле имеет индикацию текущего состояния выходного канала в режиме автоматической работы (светодиод).

- светодиод светит: “сухие” контакты замкнуты;

- светодиод не светит: “сухие” контакты разомкнуты.
2.4. Реле имеет возможность настройки порогов срабатывания включения/выключения выходного канала ~ 9,6 ÷ 15 Вольт. U(включения) > U(выключения)!!
2.5. Реле имеет возможность принудительного срабатывания выходных контактов.

2.6. Нагрузочная способность выходных контактов при работе на активную нагрузку: постоянное/переменное напряжение 30 В с током нагрузки до 10 А.

2.7. Входное напряжение от 9,6 до 15 Вольт. 

2.8. Потребляемая мощность не более 180 мВт.

2.9. Габаритные размеры корпуса реле - не более 56х60х22 мм, масса - не более 0,05 кг.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

3.1. При работе с реле необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные для лиц, обслуживающих установки с напряжением до 1000 В.

3.2. Реле может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 
-20 до 50 (С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 (С.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

4.1. Установка и подключение реле.

После транспортировки распакуйте реле и выдержите его в рабочих климатических условиях не менее 6 часов.
Реле должно быть защищено от попадания влаги и грязи. Монтаж входных контактов реле вести гибким проводом сечением до 0,5 мм2, а выходных контактов реле до 2,5 мм2. Монтажные провода должны быть надежно закреплены и не иметь возможности перемещения. Подключите реле согласно схеме. При использовании индуктивной нагрузки подключите диод согласно схеме.
4.2. Отрегулируйте пороги срабатывания. 
4.2.2. Включение. Для этого подайте на вход необходимое напряжение включения (например, при запущенном моторе), нажмите и удерживайте кнопку "верхний порог" в течение 3 секунд (моргнёт светодиод и сохранится в памяти значение этого напряжения).
4.2.3. Выключение. Для этого подайте на вход необходимое напряжение выключения (например, при заглушенном моторе), нажмите и удерживайте кнопку "нижний порог" в течение 3 секунд (моргнёт светодиод и сохранится в памяти значение этого напряжения).

С завода установлено напряжение включения ~ 13,7 Вольт, напряжение выключения ~ 12,7 Вольт.
4.3. Чтобы принудительно замкнуть выходные контакты, необходимо перемкнуть входы "Принудит. включение" и "GND". При этом индикация не загорается.
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

При подаче напряжения на вход устройства, оно отслеживает верхний порог срабатывания. Если напряжение достигает нужного уровня, происходит включение (загорится светодиод и замкнутся выходные контакты).

При понижении напряжения на входе устройства ниже нижнего порога более 5 секунд, происходит выключение (погаснет светодиод и разомкнутся выходные контакты).
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6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Реле напряжения “РН-12” №__________________________ признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________20    г.

Контролер ___________________

7. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Ремонт реле в случае выхода его из строя осуществляется на предприятии-изготовителе.

Гарантируется работа реле в течение 25-ти месяцев со дня выпуска. В течение гарантийного срока ремонт производится за счет изготовителя.

В случае обнаружения дефекта при работе реле в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить реле с паспортом по адресу:

196608, Санкт-Петербург, г.Пушкин, шоссе Подбельского, д.9, ком.255, ООО «ТАУ». Тел./факс +7(812)38-041-38; E-mail: spb-tau@yandex.ru; http://www.tau-spb.ru
ООО  «ТАУ»
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